WARMIŃSKO-MAZURSKI Kętrzyn, dnia ……czerwca, 2022 r.

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę z montażem części klimatyzatora Sky Air składającego się z agregatu zewnętrznego o modelu RZA200D oraz dwóch jednostek wewnętrznych kanałowych podstropowych o modelu FBA100A., do serwerowni w budynku nr 2, na terenie kompleksu w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Wypełniony arkusz należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej **leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl w terminie do dnia 29.06.2022 r.** Osoba do kontaktu: Tromczyński Leszek, Tel. 89 750 3173,

**"Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835).**

**Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone."**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Wartość brutto | Termin realizacji | uwagi |
| 1. | Agregat zewnętrzny RZA200D wydajność chłodzenia 19 kW czynnik chłodniczy R32, | Szt..1 |  |  |  |
| 2. | Jednostka wewnętrzna kanałowa podstropowa model FBA100A. | Szt. 2 |  |  |  |
| 3. | Sterownik naścienny Madoka BRC1H52W | Szt. 2 |  |  |  |

**WAŻNE:**

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, **łącznie z transportem oraz montażem w wyznaczonym miejscu wynosi:.......................**brutto,

słownie…………………………………………………………………………………………

1. Zakres prac do wykonania:

- demontaż istniejących klimatyzatorów( jednostki zewnętrznej i dwie jednostki wewnętrzne

- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m lub na ziemi w odległości około 25 metrów od jednostek wewnętrzych

- montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach serwerowni na parterze budynku administracyjnego ( na wysokości ok. 2,70 m);

- wykonanie obwodu elektrycznego ułożonego na istniejących drabinkach kablowych oraz zabudowanie wyłącznika instalacyjnego nadprądowego w szafie rozdzielnicy głównej

- odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia i akcesoria będą fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych, o parametrach zgodnych z opisem w zaproszeniu do składania ofert, udzielona gwarancja co najmniej 36 miesięcy
2. Wykonawca po zamontowaniu klimatyzatora dokona uruchomienia, sprawdzi parametry pracy zgodnie z jego dokumentacją oraz wystawi protokół z montażu.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone i zamontowane urządzenia nie są zgodne z opisem, Zamawiający dokona odbioru usługi, dopiero po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę towaru, zgodnego z wymaganiami.
4. W przypadku ofert o zbliżonych wartościach brutto, o wyborze zdecyduje wcześniejszy termin realizacji.
5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby W-MOSG w Kętrzynie.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i montażu, w wysokości 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczanie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
8. Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.
9. Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy.
10. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>".

…………………………………… …………………………………

Data i podpis Wykonawcy Data i podpis Zamawiający