WARMIŃSKO-MAZURSKI Kętrzyn, dnia …………lipca, 2022 r.

 ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

 Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 szt. klimatyzatorów, do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku administracyjnego PSG w Węgorzewie, przy ul. Jana Pawła 41 (PlacówkaSG). Wypełniony arkusz należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej **leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl w terminie do dnia 21.07.2022 r.** Osoba do kontaktu: Tromczyński Leszek, Tel. 89 750 3173

**"Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835).**

**Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone."**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Wartość brutto | Termin realizacji | uwagi |
| 1. | Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 do 7,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V ACPreferowany producent: MIDEA, GREE, KAISAI, LG, ROTENSO, |  szt. 2 |  |  |  |

**WAŻNE:**

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, **łącznie z transportem oraz montażem w wyznaczonym miejscu i wynosi:**

……………………………………………………….………………………………….brutto,

słownie…………………………………………………………………………………………

1. Zakres prac do wykonania:

- montaż jednostek zewnętrznych na wysokości do 3 m nad ziemią w odległości około 10 metrów od jednostek wewnętrzych.

- montaż jednostek wewnętrznych w 2 pomieszczeniach zlokalizowanych na 1 piętrze budynku administracyjnego ( na wysokości ok. 2,70 m);

- wykonanie obwodów elektrycznych (przewód YDY 3x2,5mm² ułożonych w korytkach kablowych (około 20 mb) oraz zabudowanie wyłącznika instalacyjnego nadprądowego 1P C16A w szafie rozdzielnicy piętrowej

- odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia i akcesoria będą fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych, o parametrach zgodnych z opisem w zaproszeniu do składania ofert.
2. Wykonawca po zamontowaniu klimatyzatora dokona uruchomienia, sprawdzi parametry pracy zgodnie z jego dokumentacją oraz wystawi protokół z montażu.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone i zamontowane urządzenia nie są zgodne z opisem, Zamawiający dokona odbioru usługi, dopiero po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę towaru, zgodnego z wymaganiami.
4. W przypadku ofert o zbliżonych wartościach brutto, o wyborze zdecyduje wcześniejszy termin realizacji.
5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby W-MOSG w Kętrzynie.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i montażu, w wysokości 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczanie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
8. Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.
9. Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy.
10. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem [http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html](http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503%2CRODO.html)".

 …………………………………… …………………………………

 Data i podpis Wykonawcy Data i podpis Zamawiający