**Załącznik Nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

*w zakresie samochodu osobowego typu SUV lub Minivan*

1. **Warunki ogólne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry:** | | **Wymagania Zamawiającego:** | | |
| 1. | Rodzaj pojazdu | | Pojazd homologowany wg kat. **M1,** wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. **Rodzaj nadwozia SUV lub Minivan.** | | |
| 2. | Rok produkcji | | Pojazd używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. Pojazd skompletowany i wyposażony. | | |
| 3. | Warunki techniczne | | Pojazd sprawny technicznie wolny od wad konstrukcyjnych. | | |
| 4. | Barwa nadwozia | | Szara, czarna, granatowa, bordowa, brązowa lub podobna. | | |
| 5. | Gwarancja | | Wymagany okres gwarancji **nie krótszy niż 1 rok na cały pojazd.** | | |
|  | **II. Silnik** | |  | | |
| **Wyłącznie spalinowy** | | | | |
| 1. | Rodzaj | ~~Pb~~ lub ON | | |
| 2. | Moc | | Nie mniej niż 150 KM | |
| 3. | Pojemność w cm3 | | Nie mniej niż 1500 cm3 | |
|  | **III. Parametry techniczno - funkcjonalne** | | |  | |
| 1. | Napędowy | | 1. 4 x 2, 2. Skrzynia biegów **manualna lub automatyczna**. | | |
| 2. | Hamulcowy/ trakcyjny | | Co najmniej z systemami:   * zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; * stabilizacji toru jazdy z możliwością wyłączenia przez kierowcę; * kontroli trakcji – z możliwością wyłączenia przez kierowcę. | | |
| 3. | Kierowniczy | | Ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu, skórzana, regulowana min. w jednej płaszczyźnie (góra-dół). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IV. Wyposażenie** |  |
|  |  |  |
| 1. | Siedzenia | Tapicerowane w kolorze ciemnym:   1. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. 2. Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3. Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń. |
| 2. | Klimatyzacja | Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. |
| 3. | Bezpieczeństwo | 1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera; 2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera. |
| 4. | Zamek centralny | Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. |
| 5. | Koła/Ogumienie | 1. Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu. 2. Obręcze kół ze stopów lekkich. 3. Koło zapasowe pełnowymiarowe – 1 szt. wyposażone w ogumienie jak w ppkt 1, dojazdowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. 4. Komplet narzędzi niezbędnych do wymiany koła zapasowego  (w przypadku zaoferowania zestawu naprawczego komplet narzędzi nie jest wymagany). 5. Komplety nowych, dodatkowych opon letnich i zimowych do założenia na obręcze kół znajdujących się na pojeździe. |
| 6. | Szyby | Szyby przednie i tylne otwierane elektrycznie. |
| 7. | Zabezpieczenie antykradzieżowe | Minimum dwa elektroniczne. |
| 8. | Instalacja radiowa | Radioodtwarzacz montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. |
| 9. | Instalacja elektryczna/ oświetlenie | 1. Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe montowane fabrycznie przez producenta pojazdu; 2. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia. |
| 10. | Zabezpieczenie podłogi pojazdu | 1. Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych lub welurowych. (*tył-przód*). 2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej. |
| 11. | Trójkąt ostrzegawczy | Posiadający homologację. |
| 12. | Gaśnica | Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg. |
| 13. | Apteczka | 1 szt.Typu samochodowego. |
| **V. Wymagania dodatkowe** | | |
| 1. | Dokumentacja pojazdu | Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:   1. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (*Dz. U. z 2022 r. poz. 988 t.j. ze zm.*). 2. Instrukcje obsługi pojazdu. 3. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. |
| 2. | Miejsce dostawy | Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej;  11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 |
| 3. | Termin dostawy | do 15 grudnia 2022 roku. |