Kętrzyn dnia 13.11.2023r

ZMIANA NR 1

## do zapytania ofertowego nr 196 dotyczącego składania ofert cenowych na  wykonanie zadania pn. "Rozbiórka komina wraz z częściową wymianą rynien, pasów rynnowych i rur spustowych na dachu budynku nr 2 w m. Kętrzyn"

## Wprowadza się następujące zmiany które należy uwzględnić w ofercie:

## Dopuszcza się zastosowanie czyszczaków innej firmy niż Budmat ProAqua. Należy zastosować czyszczaki rynnowe zamontowane nad poziom terenu z siatką o średnicy dobranej do wielkości rury spustowej w kolorze ceglastym.

## Zamiast rur spustowych o średnicy Ø120 mm i 125mm wskazanych w opisie przedmiot zamówienia należy zastosować rury spustowe o średnicy Ø110 mm.